# ИНСТРУКЦИЯ:

Для каждой ячейки памяти «Лайт-9» (для каждой кнопки) можно выбрать режим «замены оригинала» (и прописать пульт в приёмник в штатном режиме) или режим «копировщик» (только Came TOP, Came TAM, Nice Flo, можно скопировать код с уже работающего пульта).  
  
На любую кнопку можно назначить нужную систему или скопировать код кнопки с пульта любой поддерживаемой для копирования системы. По умолчанию (и после сброса к заводским настройкам) кнопки запрограммированы в следующих режимах:  
  
****A****DoorHan  
****B**** Nice FloR-S, FloR-E, VR, ONE ON, INTI  
****C**** Came TOP (12 бит)  
****D****AN-Motors  
  
Сброс к заводским настройкам (для полного сброса скопированных/выбранных кодов всех кнопок):  
  
1. На «Лайт-9» одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+B+D.  
2. Сразу и в течение 5 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите  
попытку.  
3. Через 5 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Сброс выполнен, коды систем  
во всех ячейках памяти установлены в заводские настройки по таблице No1.  
Для назначения нужной системы в режиме «замены оригинала» на нужную кнопку:  
1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+D.  
2. Сразу и в течение 2 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите  
попытку.  
3. Через 2 секунды световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. Отпустите кнопки.  
4. Нажмите и удерживайте нужную кнопку (на которую нужно установить код определенной системы).  
Световой индикатор вспышками будет «отсчитывать» системы:  
1-я вспышка DoorHan, 2-я вспышка An-Motors, 3-я вспышка Came TOP (12 бит), 4-я вспышка Came TAM (24 бита), 5-я вспышка Nice Flo, 6-я вспышка Nice Flor-S (FloR-E, VR, ONE ON, INTI), 7-я вспышка Nice Smilo, 8-я вспышка FAAC RC, 9-я вспышка GSN.  
5. Отпустите кнопку (или сочетание кнопок) после вспышки «отсчета» нужной системы.  
Пример: если отпустить кнопки сразу после 7-й вспышки – на выбранные кнопки будет назначен формат «Nice Smilo».  
Примечание: во время «отсчета» при выборе системы на сочетание двух кнопок одну из них можно отпустить для удобства.  
6. (обычно не требуется) Для выбора «номера кнопки» в режиме «замены оригинала»: вместо того, чтобы отпустить кнопки после «отсчета» нужной системы (пункт 5 выше) – кратко нажмите ещё одну любую кнопку на «Лайт-9» - пойдёт аналогичный отсчет кодов кнопок (у DoorHan, An-Motors, Nice Flor-S, Nice  
Smilo, FAAC RC - доступно к выбору 4 кнопки, у Nice Flo и GSN – доступно к выбору 2 кнопки, у Came 12 и Came 24 данная функция недоступна). Просто отпустите все кнопки после нужной вспышки – будет выбран нужный код кнопки.  
  
Порядок копирования с действующего пульта на «Лайт-9» (только Came TOP, Came TAM, Nice Flo):  
1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки B+D.  
2. Сразу и в течение 2 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.  
3. Через 2 секунды световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. Отпустите кнопки.  
4. На «Лайт-9» нажмите и удерживайте кнопку, на которую планируется выполнить копирование. Световой индикатор выдаст короткую вспышку, затем сразу произойдёт переход в режим копирования (ожидания приёма кода).  
5. Далее продолжайте удерживать кнопку на «Лайт-9», при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт, нажмите и удерживайте на нём рабочую кнопку (которую требуется скопировать). На «Лайт-9» световой индикатор загорится на ~ 2 секунды. Если индикатор не загорается - пробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней  
стороной, попробуйте заменить источник питания (батарейку) в копируемом пульте.  
6. Если световой индикатор загорелся на 2 секунды - копия успешно сделана! Продолжайте удерживать кнопку на «Лайт-9» - световой индикатор кол-вом вспышек покажет тип распознанной системы:  
3 вспышки - Came TOP, 4 вспышки - Came TAM, 5 вспышек - Nice Flo.  
7. Итог: Одна кнопка исходного пульта скопирована на «Лайт-9» (на указанную кнопку). Для остальных нужных кнопок исходного пульта можно повторить вышеуказанные действия.  
8. Если хотя бы один пункт этой инструкции не выполняется – повторите всё сначала. Если копирование не получается – скорее всего исходный пульт не поддерживается «Лайт-9».  
Примечания по копированию:  
1. С работающего «Лайт-9» (как и с оригинального пульта) также можно сделать копию на другой такой же «Лайт-9», при этом количество копий не ограничено. Все копии на базе «Лайт-9» будут работать, никак не мешая друг другу.  
2. Алгоритм копирования производит множественную проверку принятого сигнала, что гарантирует правильное копирование с первого раза. Признак правильного копирования – если световой индикатор в конце загорится на ~ 2 секунды (ждать вспышек индикации скопированной системы не обязательно, но  
может быть полезно для информации).  
3. Если при копировании в конце процесса световой индикатор на «Лайт-9» не загорелся на 2 секунды, а начал часто бесконечно моргать – это признак неисправности – повторите процесс копирования с начала.  
Если эта ошибка повторяется – «Лайт-9» подлежит бесплатной замене по гарантии производителя.  
Обратитесь к продавцу «Лайт-9».  
  
Эксплуатация:  
1. Нажмите на нужную кнопку на «Лайт-9» и дождитесь срабатывания автоматики.  
2. Если дальность действия «Лайт-9» уменьшилась – проверьте элемент питания (батарею).  
  
Примечания:  
Выбор системы в режиме «замена оригинала» и копирование можно производить сколько угодно раз.  
Скопированный или выбранный код хранится в энергонезависимой памяти «Лайт-9» не менее 10 лет и  
сохраняется при замене источника питания (батареи).  
  
Характеристики:  
Батарея 3 В, тип CR2016, 2 шт. (уже внутри, в комплекте)  
Рабочая частота: 433,92 МГц.  
Диапазон рабочих температур: от –20 до +55°C  
Дальность действия в прямой видимости: до 150м.