                           Радиореле на чипе EV1527


Три режима работы: 1) Импульсный: нажал-Включил,  отпустил-Выключил 
2) Включил/Выключил -одной кнопкой,
3) Включил- одной кнопкой, Выключил -другой кнопкой  
 
Можно привязать до 20 пультов ( брелков) к одному радиореле


Программирование радиореле:
 
Сначала рекомендуется очистить память реле, для этого надо нажать 8 раз на кнопку программирования пультов.

             Вариант№1-  Одно нажатие кнопки на модуле - после этого нажимается нужная кнопка на пульте ДУ, держится 1-2 сек. И записывается в память модуля, после чего этой кнопкой можно управлять модулем в режиме «без фиксации». Иными словами, при нажатии и удержании данной кнопки на пульте ДУ реле модуля срабатывает и остается в этом состоянии. При отпускании этой же кнопки на пульте ДУ реле модуля возвращается в первоначальное состояние.
Вариант№2 - Два нажатия кнопки на модуле - после этого нажимается нужная кнопка на пульте ДУ , удерживается 1-2 сек. и  записывается в память модуля, после чего этой кнопкой можно управлять радиореле  в режиме  с фиксацией положения. Иными словами, при однократном нажатии на эту кнопку на пульте ДУ реле модуля срабатывает и остается в этом положении. При повторном однократном нажатии данной кнопки на пульте ДУ реле модуля возвращается в первоначальное состояние.
Вариант №3- Три нажатия кнопки на модуле - после этого последовательно кратковременно нажимаются две любые нужные кнопки на пульте ДУ. После чего они записывается в память модуля, и далее с помощью этих кнопок можно управлять радиореле  как в варианте №2, только не одной, а двумя кнопками, первой кнопкой реле включается и остается во включенном состоянии, а при нажатии на вторую кнопку реле отключается и также остается в выключенном состоянии.

[bookmark: _GoBack]Пульт или брелок для вариантов №1 и №2 должны иметь минимум одну кнопку, а в варианте №3 - минимум  2 кнопки.
