Артикул 41257 ЦАПОНЛАК БЕСЦВЕТНЫЙ 30мл (стекло)

Цапонлак - универсальный водостойкий быстросохнущий лак, бесцветный.
 После высыхания лаковое покрытие безвредно для человека.
[bookmark: _GoBack]Цапонлак  нашёл широкое применение в быту и электронике. 
Радиолюбители применяют это средство при изготовлении печатных плат. Им прорисовывают лаковые дорожки на листках фольгированного текстолита.
 Лаковый раствор активно используется в светотехнике, им окрашиваются стеклянные стенки ламп накаливания.
В электронике лак применяют для защиты паяных мест, он помогает предотвратить коррозию металла, его повреждение и разрушение. Подкрашенным составом можно отмечать проблемные места. Кроме того он предотвращает попадание пыли и влаги. Лак можно использовать внутри помещения и снаружи.
Цапонлак не проводит электрический ток, поэтому его можно наносить на печатные платы, микросхемы.
Состав: 
· Нитроцеллюлоза; 
· Пластификаторы, 
· Красители; 
· Сиккативы.

Физико-химические свойства.
- Форма: жидкость без механических включений;
- Цвет: бесцветный;
- Запах: типичный;
- Температура сушки: > 10оС;
- Время сушки: от 3 до 5 часов.
- температурный режим применения от -50 до +150°С. 
- Расход: 250-300мл на 1м2
 Применение.
1. Применяется это средство при изготовлении печатных плат. 
2. Для защитно - декоративного покрытия поверхности, металлов, кирпича, камня, дерева, стекла.
3. Покрытие паяных свинцово-оловянными припоями электрических соединений.
4. Используется как маркер визуального контроля качества пайки.
5. Окрашиваются лампочки накаливания в ёлочных электрических гирляндах.
 
Технические параметры.
· Категория: Химия для электроники
· Тип средства: Лак.
· Тип лака: Цапонлак. 
· Цвет: бесцветный.
· Объём - 30мл.
· Форма выпуска - флакон, стекло.
· Изготовитель: «ТехноПайка» Смоленск. Россия.

