Артикул 41293/2

 для сантехники; 30г;

**Холодная сварка «Алмаз» для сантехники** **восстанавливает утраченные фрагменты и повреждённые детали**. Клей эффективно устраняет течи, герметизирует свищи и трещины в трубах.

Холодная сварка АЛМАЗ служит для соединения деталей из чёрных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева, мрамора. Для восстановления расколовшейся керамики, фаянса и другой сантехники. Для устранения течи фитинговых соединений, трещин в трубах, течи в ванных и душевых поддонах.

Восстанавливает расколовшиеся керамические раковины, фаянсовые столешницы умывальников, треснувшие крышки смывных бачков, надколотые корпуса смесителей и другие элементы сантехники.

Состав обладает быстрым отверждением и высокой адгезией к стальным изделиям (трубы, радиаторы). Клей можно использовать в условиях повышенной влажности для монтажа замасленных поверхностей.

Состав клея холодная сварка «Алмаз»

1. Отвердитель.
2. Эпоксидная смола.
3. К ним добавляются два вида наполнителя – минеральный и (или) металлический.

Применение:

- ремонт керамических, фарфоровых изделий с последующей покраской;

- устраняет течи фитинговых соединений;

- свищи в трубах;

- продольные трещины в трубах;

- течи в ванных и душевых поддонах;

- ремонт декоративных изделий из керамики и фарфора;

Особенности покрытия:

1. Влагостойкость.
2. Высокая прочность.
3. Быстрое твердение.

Характеристики.

Категория: Химия для электроники.

Тип средства: Клей - холодная сварка «Алмаз».

Объем: 30 г.

Назначение: Для сантехники.

Область применения состава: Универсальный.

Основа состава: Эпоксидная, Минеральная.

Время схватывания: 30 мин.

Время полного высыхания: 24ч.

Область применения: Внутренние, Наружные работы.

Форма выпуска: Туба пластик.

Страна-изготовитель: Россия.