Артикул 41296

Компаунд заливочный 2-х компонентн. ПРОЗРАЧНЫЙ ПК-68 0,1кг ( флак.-пластик ) СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК Для герметизации электронной техники

Компаунд заливочный термостойкий прозрачный герметик. Компаунд ПК-68 предназначен для защиты изделий электронной и радиотехнической техники, длительно работающих в среде воздуха и в условиях повышенной влажности в интервале температур от -60°С до 200°С. Обеспечивает герметизацию клеммной коробки, защиту коробки в водосборных колодцах и подвалах. Используется компаунд для герметизации электро и радиоприборов, для склеивания светодиодов. Компаунд бесцветный и помогает при ремонте блоков и схем. Мягкость и эластичность прозрачного Герметика ПК-68 позволяют применять его для герметизации изделий из ферритов и пермаллоев. Прозрачность компаунда допускает легко производить ремонт блоков и схем. Компаунд ПК-68 не вызывает коррозии при температурах прогрева до 200°С алюминиевых, стали кадмированной и оцинкованной с хроматным пассивированием, латуни и серебряных покрытий, при температурах прогрева до 150°С меди и оловянных покрытий.

Применение:

- для заливки и герметизации светодиодов, микросхем, печатных плат, зазоров, щелей, электрических контактов;
- при монтаже распределительных коробок в ландшафтном дизайне, защиты коробок в банях и саунах;

- для гидроизоляции электросамокатов, скутеров.

Технические характеристики.

Категория: Химия для электроники.

Тип средства: Клей герметик.

Тип герметика: Компаунд заливочный.

Модель: ПК-68.

Цвет компаунда: Прозрачный

Вес: 0,1 кг.

Назначение: Для кабель-каналов, Для радиаторов, Для теплоизоляции. Особенности: Морозостойкий, Нейтральный, Универсальный

Основа: Силикон.

Место проведения работ: Внутренние, наружные, с повышенной влажностью.

Комплектация:

- флакон с прозрачной жидкостью-1000 мл;

- флакон 60 мл с отвердителем (катализатором)-1шт.

Меры предосторожности:

не допускать попадания внутрь;

хранить в местах, недоступных для детей.