# Артикул 42012 Клей COSMO CA-500.200 (20гр) Цианакрилатный, секундный клей.

**Главное свойство секундного клея** COSMO CA-500.200 **- быстрая фиксация. Швы, образованные этим клеем долговечны, водостойки.** Клей стоек к температурным перепадам и агрессивным химическим средам. Он имеет хорошую адгезию со многими материалами.

Можно получить повышенную степень прочности, перемешав состав с грунтовочным раствором того же производителя. Подходит для склейки полиамидов, полиолефинов, клеёнок, уплотнителей из силикона, резиновых и пластмассовых деталей. Популярно использование при ремонте обуви, работе с кожаным материалом.
Шов отличается прочностью и выдержкой к высоким температурам, в составе не используются разбавители. Во время работы с составом необходимо соблюдение мер безопасности, компонентами являются токсичные вещества, опасные для здоровья человека, осуществляющего приклеивание. После высыхания вреда не будет.

Состав: Основа - модифицированный цианоакрилат.

Применение.
▪ уплотнительная техника;
▪ электрическая и электронная промышленность;
▪ уплотнения из EPDM на окнах, фасадах, витринах;
▪ ремонт бытового оборудования;
▪ обработка пластмасс, эластомеров, резины;
▪ ремонт кожаной обуви;
▪ ремонт и производство ювелирных изделий;
▪ ремонт оптики;
▪ ремонт игрушек.

Характеристики.

Тип средства: секундный клей.

Состав: модифицированный цианакрилат.
Склеивает моментально.
Хорошая адгезия к различным поверхностям;
Не содержит растворителей;
Хорошо распределяется по склеиваемым поверхностям;
Жёсткий клеевой шов;
Время отверждения при 20оС около 16часов;
Хорошая стойкость к ультрафиолету;
Высокая холодостойкость и теплостойкость.

Объём: 20мл.

Форма выпуска: флакон, пластик.

Бренд: Weiss Chemie.

Страна: Германия.