# Артикул 42012 Клей COSMO CA-500.200 (20гр) Цианакрилатный, секундный клей.

**Главное свойство секундного клея** COSMO CA-500.200 **- быстрая фиксация. Швы, образованные этим клеем долговечны, водостойки.** Клей стоек к температурным перепадам и агрессивным химическим средам. Он имеет хорошую адгезию со многими материалами.

Можно получить повышенную степень прочности, перемешав состав с грунтовочным раствором того же производителя. Подходит для склейки полиамидов, полиолефинов, клеёнок, уплотнителей из силикона, резиновых и пластмассовых деталей. Популярно использование при ремонте обуви, работе с кожаным материалом.  
Шов отличается прочностью и выдержкой к высоким температурам, в составе не используются разбавители. Во время работы с составом необходимо соблюдение мер безопасности, компонентами являются токсичные вещества, опасные для здоровья человека, осуществляющего приклеивание. После высыхания вреда не будет.

Состав: Основа - модифицированный цианоакрилат.

Применение.  
▪ уплотнительная техника;  
▪ электрическая и электронная промышленность;  
▪ уплотнения из EPDM на окнах, фасадах, витринах;  
▪ ремонт бытового оборудования;  
▪ обработка пластмасс, эластомеров, резины;  
▪ ремонт кожаной обуви;  
▪ ремонт и производство ювелирных изделий;  
▪ ремонт оптики;  
▪ ремонт игрушек.

Характеристики.

Тип средства: секундный клей.

Состав: модифицированный цианакрилат.  
Склеивает моментально.  
Хорошая адгезия к различным поверхностям;  
Не содержит растворителей;  
Хорошо распределяется по склеиваемым поверхностям;  
Жёсткий клеевой шов;  
Время отверждения при 20оС около 16часов;  
Хорошая стойкость к ультрафиолету;  
Высокая холодостойкость и теплостойкость.

Объём: 20мл.

Форма выпуска: флакон, пластик.

Бренд: Weiss Chemie.

Страна: Германия.